附件1

通州区区级城市地下饮用水水源保护区调整划分方案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源井编号 | 一级保护区范围 | | 二级保护区范围 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 水源1、水源3 | 以水源井为核心的200米范围 | 以水源井为核心的30米范围 | 以堡东路与潮白河大堤路交叉点，沿运潮减河南堤向东515米为起点，沿运潮减河南堤向西至S229宋梁路，沿S229向北至京秦铁路，沿京秦铁路向东，至京秦铁路与镇工业区路的正南向延长线相交处，沿镇工业区路向北至京榆旧线，沿京榆旧线向西至任港路，沿任港路向北至京榆旧路，沿京榆旧路向西至兴榆路，沿兴榆路向北至辛疃路，沿辛疃路向东至宋翟路，沿宋翟路至北堤路，沿北堤路向东至北堤路终点，向正东至区界，沿区界向南至以傍8水源井为中心半径为100m的圆与区界在南端的交点，沿傍8与水源10水源井为中心半径为100m的圆边界至起点形成的闭合范围（不含一级保护区范围） | 以水源井为核心的300米范围（不含一级保护区范围） |
| 水源6、水源9、水源10、水源18、水源19、水源30、水源31、傍3、傍8 | 以水源井为核心的100米范围 | 不设二级保护区 |
| 水源2、水源12、水源21、水源22 | 未划分 | 未划分 | 以水源井为核心的300米范围（不含一级保护区范围） |
| 水源4、水源7、水源16、水源20、傍河1、深8、深9、补压8、补压10、补压15、补压16、补压20 | 未划分 | 未划分 | 不设二级保护区 |
| 深6、深7、基岩1、基岩3、基岩4、基岩5、基岩6、基岩7、基岩8、基岩9、基岩10、基岩12、基岩13、基岩14、基岩15 | 以水源井为核心的50米范围 | 不设二级保护区 | 不设二级保护区 |

通州区东联环水厂水源保护区划定方案

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水源地名称 | 地理位置 | 一级保护区范围 | 二级保护区范围 | 准保护区范围 |
| 1 | 东联环水厂水源地 | 潞城镇 | 以水源井为核心的30米范围。 | —— | —— |