北京市通州区区级集中式生活饮用水
水质状况报告
（2026年第三季度）

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《北京市水污染防治工作方案》《通州区碧水保卫战2026年行动计划》，提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，我区从2018年起，每季度公布通州区区级集中式生活饮用水（饮用水水源、自来水厂出厂水和城市末梢水）水质情况。
一、监测情况
[bookmark: _GoBack]（一）监测点位
1.饮用水水源
2026年第三季度，共监测1个区级集中式生活饮用水地下水水源（通州区城市饮用水水源地），每季度监测一次。
2.自来水厂出厂水
2026年第三季度，共监测水厂出厂水监测点2个，涉及通州区一厂（地下水源）、南水北调配套工程通州水厂（地表水源），每月监测一次。
3.城市末梢水
2026年第三季度，共监测城市末梢水监测点13个，涉及酒店宾馆、饭店、社区、单位、学校。每月监测1次。
（二）监测项目
1.饮用水水源
按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），每季度开展39项常规指标检测，每年进行一次全部93项指标的检测。
2.自来水厂出厂水
按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），开展常规指标43项（包括微生物指标3项、毒理指标18项、感官性状和一般化学指标16项、放射性指标2项、消毒剂指标4项）指标的检测。
3.城市末梢水
按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）开展监测，指标：常规指标38项（包括微生物指标3项、感官性状和一般化学指标16项、毒理学指标18项、消毒剂常规指标1项）和扩展指标（四氯化碳）1项。
（三）评价标准及方法
1.饮用水水源
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，判定水质达标。
2.自来水厂出厂水
根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对监测水样进行评价并统计合格率。
3.城市末梢水
根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对监测水样进行评价并统计合格率。
二、评价结果
（一）饮用水水源水质
2026年第三季度，共监测1个地下饮用水水源，水质全部达标。
（二）自来水厂出厂水水质
2026年第三季度共采集水厂出厂水6件，水质全部合格，合格率100%。
（三）城市末梢水水质
2026年第三季度共采集城市末梢水39件，水质全部合格，合格率100%。

评价结果详见表1-表3




表1
2026年第三季度通州区区级集中式生活饮用水水源水质状况
	序号
	水源名称
（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及
超标倍数

	1
	通州区城市饮用水水源地
	地下水
	达标
	—



表2
2026年第三季度通州区城市自来水厂出厂水水质状况
	序号
	城区
	监测点
（个）
	监测数
（件）
	合格件数
（件）
	合格率
（%）
	不合格指标及标准限值

	1
	通州区
	2
	6
	6
	100
	—



表3
 2026年第三季度通州区城市末梢水质监测结果
	序号
	城区
	监测点
（个）
	监测数
（件）
	合格件数
（件）
	合格率
（%）
	不合格指标及标准限值

	1
	通州区
	13
	39
	39
	100
	—
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