
重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	1号井
	2026.5.14
	pH值(无量纲)
	7.5
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	322
	450
	是
	
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	575
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	85
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	110
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	＜0.00082
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.00037
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00139
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.00431
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	0.8
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	1.03
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	1号井
	2026.5.14
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	<0.025
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.45
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	＜0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	0.0003
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	＜0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	＜0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00441
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00076
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	2号井
	2026.5.14
	pH值(无量纲)
	7.8
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	159
	450
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	235
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	35
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	31.5
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	＜0.00082
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.00375
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00199
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.00825
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	1.5
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	1.09
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	2号井
	2026.5.14
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	<0.0025
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.24
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	＜0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	＜0.0003
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	＜0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	<0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	<0.00011
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00066
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	3号井
	2026.5.14
	pH值(无量纲)
	7.5
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	542
	450
	否
	0.20
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	815
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	98
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	208
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	＜0.00082
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.0118
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00150
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.00358
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	1.0
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	0.91
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	3号井
	2026.5.14
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	<0.025
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.46
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	＜0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	0.0003
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	＜0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	<0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00022
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00098
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	4号井
	2026.5.14
	pH值(无量纲)
	7.5
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	501
	450
	否
	0.11
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	741
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	87
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	134
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	＜0.00082
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.0164
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00141
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.00180
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	0.9
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	0.85
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	4号井
	2026.5.14
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	<0.025
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.46
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	＜0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	0.0005
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	＜0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	＜0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00102
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00092
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	5号井
	2026.5.14
	pH值(无量纲)
	7.5
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	550
	450
	否
	0.22
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	829
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	91
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	141
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	＜0.00082
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.0356
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00169
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.00349
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	0.8
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	0.98
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	5号井
	2026.5.14
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	<0.025
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.45
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	＜0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	0.0005
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	＜0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	＜0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00072
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00081
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	6号井
	2026.5.14
	pH值(无量纲)
	7.8
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	174
	450
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	255
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	38
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	32.5
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	＜0.00082
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.00055
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00133
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.00417
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	1.4
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	0.67
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	通州区
	固体废物
	6号井
	2026.5.14
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	<0.025
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.26
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	＜0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	＜0.0003
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	＜0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	＜0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	＜0.00011
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00057
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	1号井
	2026.5.13
	pH值(无量纲)
	7.8
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	106
	450
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	183
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	29
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	17.4
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	0.00481
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.00159
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00113
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.0353
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	2.5
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	1.06
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	1号井
	2026.5.13
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	0.101
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.21
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	<0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	<0.0003
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	<0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	＜0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00045
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00094
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	2号井
	2026.5.13
	pH值(无量纲)
	7.8
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	98.1
	450
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	175
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	28
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	15.8
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	0.00412
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.00053
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00088
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.0241
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	2.1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	1.04
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	2号井
	2026.5.13
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	0.049
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.21
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	<0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	<0.0003
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	<0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	＜0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00039
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00074
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	3号井
	2026.5.13
	pH值(无量纲)
	7.8
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	100
	450
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	177
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	29
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	17.4
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	0.00899
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.00051
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00265
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.0463
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	2.5
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	1.04
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	3号井
	2026.5.13
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	0.049
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.22
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	<0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	<0.0003
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	<0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	＜0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00128
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	4号井
	2026.5.13
	pH值(无量纲)
	7.9
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	107
	450
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	190
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	28
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	17.1
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	0.00596
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.00164
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00322
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.0492
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	2.9
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	1.02
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	4号井
	2026.5.13
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	0.125
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.23
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	<0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	0.0003
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	<0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	＜0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00045
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00127
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	5号井
	2026.5.13
	pH值(无量纲)
	7.8
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	99.3
	450
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	179
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	27
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	16.9
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	0.00475
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.00065
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00097
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.0245
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	2.2
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	1.02
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	5号井
	2026.5.13
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	0.049
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.21
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	<0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	0.0004
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	<0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	＜0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00037
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00107
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	6号井
	2026.5.13
	pH值(无量纲)
	7.8
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	103
	450
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	189
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	28
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	17.6
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	0.00170
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.00311
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00282
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.0373
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	2.6
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	1.05
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	6号井
	2026.5.13
	亚硝酸盐(mg/L)
	0.007
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	0.220
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.23
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	<0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	0.0006
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	<0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	＜0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00038
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00118
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	7号井
	2026.5.13
	pH值(无量纲)
	7.9
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	104
	450
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	192
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	29
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	17.4
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	0.00743
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.00337
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00147
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.0408
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	2.9
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	1.02
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	7号井
	2026.5.13
	亚硝酸盐(mg/L)
	0.007
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	0.174
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.22
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	<0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	0.0004
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	<0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	0.00013
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00054
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00113
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	8号井
	2026.5.13
	pH值(无量纲)
	7.8
	6.5-8.5
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	总硬度 (mg/L)
	105
	450
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	溶解性总固体(mg/L)
	180
	1000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫酸盐(mg/L)
	29
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化物(mg/L)
	16.9
	250
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铁(mg/L)
	0.00520
	0.3
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锰(mg/L)
	0.00058
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铜(mg/L)
	0.00299
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锌(mg/L)
	0.0598
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	挥发性酚类(mg/L)
	<0.0003
	0.002
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	2.0
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硝酸盐(mg/L)
	1.07
	20
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	8号井
	2026.5.13
	亚硝酸盐(mg/L)
	<0.003
	1.0
	是
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类）
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	0.055
	0.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氟化物(mg/L)
	0.21
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氰化物(mg/L)
	<0.0005
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞(mg/L)
	<0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	砷(mg/L)
	<0.0003
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉(mg/L)
	<0.00005
	0.005
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铅(mg/L)
	＜0.00009
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	＜1
	3.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬(mg/L)
	0.00060
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镍(mg/L)
	0.00159
	0.02
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	铍(mg/L)
	<0.00004
	0.002
	是
	--
	
	


