
重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                           

	企业名称
	地区
	污染源类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	总排口
	2026.5.13
	化学需氧量（mg/L)
	15
	60
	是
	--
	《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2024)
	

	
	
	
	
	
	氨氮(mg/L)
	1.19
	8
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	悬浮物(mg/L)
	<4
	30
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	色度(倍)
	3
	30
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总磷(mg/L)
	0.01
	1.5
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总氮(mg/L)
	8.10
	20
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	生化需氧量（mg/L)
	1.9
	20
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	粪大肠菌群数(MPN/L)
	<20
	10000
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总镉(mg/L)
	<0.0005
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铅(mg/L)
	<0.00009
	0.1
	是
	--
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	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	通州区
	固体废物
	总排口
	2026.1.20
	总铬(mg/L)
	<0.004
	0.1
	是
	--
	《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2024)
	

	
	
	
	
	
	总汞(mg/L)
	<0.00004
	0.001
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总砷(mg/L)
	<0.0003
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬(mg/L)
	<0.004
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	--
	
	


