附件6：
“全电工地”建设登记表
	全电工地基本情况

	所属区
	
	项目名称
	
	□政府投资类项目
□国有企业承建项目
□其他项目                  

	项目类型
	□住建□交通□水务□园林□市政
	项目规模
	
	

	区局负责人
	
	联系方式
	
	施工方负责人
	
	联系方式
	
	

	“全电工地”建设标准

	具体要求
	具体情况说明

	项目基础条件
	施工项目已取得住建、交通、水务、园林等行业主管部门的施工许可、开工备案等手续
	施工许可编号
	

	
	
	列明取得的施工许可、开工备案等手续：

	
	市、区施工项目连续施工总工期不少于30天
	202  年  月  日—202  年  月  日，共计  天

	
	具备新能源车辆和机械补能条件
	说明具体补能方式：

	运输车辆新能源化要求
	新能源混凝土搅拌车使用比例不低于80%
	使用混凝土罐车  台，其中新能源车  台，新能源化率  %

	
	建筑垃圾运输车使用比例不低于80%
	使用建筑垃圾运输车  台，其中新能源车  台，新能源化率  %

	
	其他车辆优先使用新能源车，若无新能源车型的，使用国六b排放标准车辆。（可根据实际情况增加行）
	使用          车  台，其中新能源车  台，国六b车  台；

	
	
	使用          车  台，其中新能源车  台，国六b车  台；

	施工机械新能源化要求
	施工现场作业机械（至少包括叉车、装载机和挖掘机）新能源化比例不低于80%；对于其他施工机械优先使用新能源，若无新能源机型的，使用国四及以上排放标准机械。（可根据实际情况增加行）
	使用叉车  台，其中新能源车  台，新能源化率  %

	
	
	使用装载机  台，其中新能源车  台，新能源化率  %

	
	
	使用挖掘机  台，其中新能源车  台，新能源化率  %

	
	
	使用          （机械）  台，其中新能源  台，国四及以上  台；

	
	
	使用          （机械）  台，其中新能源  台，国四及以上  台；

	工地管理要求
	具备条件工地需实现门禁系统联网；对于不具备条件的工地，所有进场车辆进行进出场登记，留存登记记录；
	是/否完成门禁联网

	
	
	□是
	□否，需对所有进场车辆进行进出场登记，并留存登记记录，附在汇总表后提交

	
	施工机械需在“京环宝”小程序做好进出场登记。
	所有施工机械是/否在“京环宝”小程序完成进出场登记

	
	
	□是
	□否

	补能保障
	□是□否 存在用电增容情况，并简要说明情况：          

	效益核算
	（如新能源运输车、械分别减油、减排情况，全电工地车、械使用成本（购置、维保等）、能源成本核算情况等）



