
重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
填报单位：（盖章）北京市通州区生态环境局                                     

	企业名称
	污染源

类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司（北神树填埋场）
	固体废物
	上风向
	2026.5.14
	氨(mg/m3)
	0.037
	0.2
	是
	--
	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）
	

	
	
	
	
	硫化氢(mg/m3)
	<0.001
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	臭气浓度(无量纲)
	<10
	20
	是
	--
	
	

	
	
	下风向1
	2026.5.14
	氨(mg/m3)
	0.082
	0.2
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	硫化氢(mg/m3)
	<0.001
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	臭气浓度(无量纲)
	<10
	20
	是
	--
	
	

	
	
	下风向2
	2026.5.14
	氨(mg/m3)
	0.072
	0.2
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	硫化氢(mg/m3)
	<0.001
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	臭气浓度(无量纲)
	<10
	20
	是
	--
	
	

	
	
	下风向3
	2026.5.14
	氨(mg/m3)
	0.077
	0.2
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	硫化氢(mg/m3)
	<0.001
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	臭气浓度(无量纲)
	<10
	20
	是
	--
	
	

	
	
	
	2026.5.14
	填埋工作面（%）
	0.00025
	0.1
	是
	--
	
	


重点排污单位监督性监测结果公开数据表

（2026年二季度）
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	企业名称
	污染源

类型
	监测

点位
	监测

时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度

排放限值
	是否

达标
	超标

倍数
	评价标准
	备注

	北京通州京环环境服务有限公司-生活垃圾填埋场（西田阳垃圾卫生填埋场）
	固体废物
	上风向
	2026.5.13
	氨(mg/m3)
	0.038
	0.2
	是
	--
	《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）
	

	
	
	
	
	硫化氢(mg/m3)
	<0.001
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	臭气浓度(无量纲)
	<10
	20
	是
	--
	
	

	
	
	下风向1
	2026.5.13
	氨(mg/m3)
	0.084
	0.2
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	硫化氢(mg/m3)
	<0.001
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	臭气浓度(无量纲)
	12
	20
	是
	--
	
	

	
	
	下风向2
	2026.5.13
	氨(mg/m3)
	0.098
	0.2
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	硫化氢(mg/m3)
	<0.001
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	臭气浓度(无量纲)
	13
	20
	是
	--
	
	

	
	
	下风向3
	2026.5.13
	氨(mg/m3)
	0.078
	0.2
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	硫化氢(mg/m3)
	<0.001
	0.01
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	臭气浓度(无量纲)
	<10
	20
	是
	--
	
	

	
	
	
	2026.5.13
	填埋工作面（%）
	0.00025
	0.1
	是
	--
	
	


