附件：

通州区施工现场2022-2023年度取暖季

预防煤气中毒工作方案

 2022至2023年度取暖季预防煤气中毒工作，自2022 年11月10日起至2023年3月15日结束。为进一步做好我区建设工程施工现场取暖季预防煤气中毒工作，防范煤气中毒事故发生，结合建筑施工领域特点，特制定本实施方案。

一、工作目标

预防煤气中毒工作是落实以人为本，确保人民群众生命财产安全的一项重要民生工作。各参建单位要高度重视，积极开展宣传教育，提高群众的自防能力和自查意识，强化消防安全和预防煤气中毒各项防范措施，严格落实安全生产主体责任，警惕煤气中毒事故，确保我区建筑工程施工现场安全形势持续稳定。

二、组织领导与职责分工

　　区住房城乡建设委成立通州区建筑工程施工现场2022至2023年预防煤气中毒工作领导小组，由区住房城乡建设委党组书记、主任为组长，主管副主任为副组长，成员为工程管理科。领导小组办公室设在工程管理科。

工程管理科负责对建设工程施工现场和工棚宿舍开展预防煤气中毒的调查摸底、宣传教育和安全检查工作。

三、检查重点

各参建单位要按照《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》、《建设工程施工现场生活区设置和管理规范》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》等标准、规范，开展施工现场火灾防控和预防煤气中毒工作的安全检查，并将以下内容作为检查重点：

（一）施工现场要深入开展预防煤气中毒的宣传教育，提高从业人员自防自查意识,深入开展隐患排查，重点检查煤气管道是否存在老化现象、使用空间通风条件是否满足、预警装置运行是否正常。

（二）施工现场办公、宿舍用房的建筑构件的燃烧性能等级必须符合消防要求。施工现场办公、宿舍用房内，应符合安全用电要求。严禁使用明火取暖（包括煤火、炭火、木柴等），严禁使用电炉子、电褥子取暖。使用空调、电暖器取暖时，必须使用合格的产品，宜在室外设置专用插座。要配备专人对取暖设施进行管理和日常巡查。

（三）施工现场动火作业必须严格履行审批手续。电气焊作业人员须持证上岗，高处电气焊作业时，要有防止焊渣掉落的措施，焊渣可能掉落的下方应进行可燃物清理（或覆盖、隔离），备足灭火器材（或灭火用水）并设专人看护。

（四）要按规定设置临时消防给水系统。冬季的临时消防给水系统应有可靠的防冻保温措施。要保证消防设施充足有效，保证消防通道符合要求。

四、工作要求

　 （一）提高认识，强化责任

各参建单位要充分认识预防煤气中毒工作的重要性和紧迫性，全方位开展火灾防控和预防煤气中毒的宣传工作，提高管理人员及一线操作人员的安全意识。

（二）强化责任，周密部署

各建筑施工企业要切实落实安全生产责任，加强组织领导、制定工作方案、明确责任分工，要有安排、有部署、有检查、有措施，确保预防煤气中毒各项工作任务的落实。停工的工地，要加强领导带班和管理人员值班，及时对施工现场进行巡查，确保安全。工程复工前，建设、施工、监理单位要对施工现场消防隐患进行全面排查，确保隐患消除后方可复工。

（三）加强信息报送

施工现场、工棚宿舍等发生火灾事故或煤气中毒事故后，必须及时将事故情况如实上报。出现漏报、瞒报、不及时上报等情况的，将追究相关单位和个人的相关责任。

（四）严格执法、严惩事故

区住房城乡建设委工程管理科结合日常监管工作，全面开展煤气中毒隐患的排查治理工作。对于检查过程中发现存在预防煤气中毒工作不到位的项目，一律全面整顿；对于存在重大安全隐患和严重违法违规行为的，一律依法处罚。